# 1.MINIX GOLF

O minix golf é um jogo em que o jogador tem de tentar introduzir a bola com o menor número de tacadas possíveis. Isto é um jogo do tipo arcade, ou seja, o objetivo do jogo é sempre melhorar a sua pontuação, cada vez que inicia um novo jogo.

Conteúdo

[1.MINIX GOLF 1](#_Toc136190844)

[1.1 MENU 2](#_Toc136190845)

[1.2 INSTRUCTIONS 3](#_Toc136190846)

[1.3 GAME 4](#_Toc136190847)

[2. I/O dispositivos 5](#_Toc136190848)

[2.1 Uso dos dispositivos 5](#_Toc136190849)

[2.2 Detalhes na utilização dos dispositivos 5](#_Toc136190850)

[3.Organização do código/estrutura 6](#_Toc136190851)

[3.1 timer.c – 3% 6](#_Toc136190852)

[3.2 mouse.c – 6% 6](#_Toc136190853)

[3.3 – KBC\_mouse.c - 2% 6](#_Toc136190854)

[3.4 – keyboard.c -5% 6](#_Toc136190855)

[3.5 – KBC.c - 2% 7](#_Toc136190856)

[3.6 – video.c -7% 7](#_Toc136190857)

[3.7 -utils.c – 1% 7](#_Toc136190858)

[3.8 menu.c – 11% 7](#_Toc136190859)

[3.9 instructions.c -11% 7](#_Toc136190860)

[3.10 game.c – 18% 8](#_Toc136190861)

[3.11 physics.c – 18% 8](#_Toc136190862)

[3.12 sprites.c – 5% 8](#_Toc136190863)

[3.13 main.c -11% 8](#_Toc136190864)

[4 9](#_Toc136190865)

[5 Conclusões 9](#_Toc136190866)

## MENU

Esta é a nossa página inicial. Nesta mesma, o utilizador, com recurso ao teclado, pode escolher entre 3 opções:

* 1. Entrar dentro do jogo;
* 2. Ver as instruções do jogo;
* 3. Sair;

A golf ball on a tee

Description automatically generated with medium confidence

## INSTRUCTIONS

Nesta página, o utilizador pode ver as instruções do jogo, em que lhe é explicado como interagir com o rato de forma a “bater” na bola. Quando o mesmo tiver lido, pode clicar na tecla ESC para voltar ao menu.

A picture containing text, screenshot, font

Description automatically generated

## GAME

Aqui é onde a ação acontece. A bola estará numa determinada posição e, tal com diz nas instruções, deve arrastar a bola na direção oposta a que pretende que a bola vá, isto tudo com o menor número de tacadas possível. Nesta página, o utilizador também poderá premir o botão ESC, caso queira voltar ao menu principal. A outra maneira de voltar ao menu é completando o jogo, ou seja, introduzir a bola no buraco.

A screenshot of a computer game

Description automatically generated with medium confidence

# 2. I/O dispositivos

## 2.1 Uso dos dispositivos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivos | Implementado? | Interrupções | Uso |
| timer | Sim | Sim | Usado para controlar a frame-work do jogo |
| video | Sim | Não | Usado para desenhar o conteúdo de cada mode, bem como para detetar colisões entre a bola e a parede |
| keyboard | Sim | Sim | Usado para selecionar o que quero do menu, bem como sair da página de jogo e da página de instruções |
| mouse | Sim | Sim | Usado para dar uma tacada na bola, no modo de jogo. |
| RTC | Não | - | - |
| Serial Port | Não | - | - |

## 2.2 Detalhes na utilização dos dispositivos

##### 2.2.1 Timer

O timer no nosso projeto é utilizado para controlar a frame-work do programa, que, no nosso caso, está a 30 frames por segundo. Também é importante referir que o timer utilizado neste programa é o timer 0. Todas as implementações do timer estão ficheiro timer.c, na pasta timer.

##### 2.2.2 keyboard

O teclado no nosso jogo é usado para mudar os modos de jogo. Isto é, se o jogador estiver no modo menu, poderá utilizar a tecla 1 para ir para o modo game, a tecla 2 para ir para o modo instructions, ou tecla 3 para o modo exit, que fechará o jogo. Tanto na página de instruções como na página do jogo, o user poderá premir o botão ESC para voltar ao menu principal. Todas as implementações do teclado estão no ficheiro keyboard.c e KBC.c, na pasta keyboard

##### 2.2.3 Rato

O rato no nosso jogo será exclusivamente usado para o modo de jogo, para dar a tacada na bola. A função do rato é simples: o jogador clicará com o botão esquerdo e, mantendo pressionado esse mesmo botão, arrastará o rato até um determinado ponto, de modo a lançar a bola na direção exatamente oposta daquela em que o jogador arrastou, com uma determinada força x, dependendo da distância a que foi largado o botão. Todas as implementações do rato estão no ficheiro mouse.c e KBC\_mouse.c, na pasta mouse.

##### 2.2.4 Video

A placa de video no nosso jogo será usada para desenhar a interface ao utilizador

# 3.Organização do código/estrutura

## 3.1 timer.c – 3%

Este código é reutilizado do lab2. Neste mesmo ficheiro são implementadas as interrupções do timer, bem como a sua configuração.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.2 mouse.c – 6%

Este código é reutilizado do lab4. Neste mesmo ficheiro são implementadas as interrupções do mouse, bem como a sua configuração, e a leitura dos 3 bytes de controlo a cada interrupção, através da chamada para o KBC\_mouse.c

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.3 – KBC\_mouse.c - 2%

Este código é reutilizado do lab4. Neste mesmo ficheiro são lidos e escritos os bytes de controlo do/para o buffer.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.4 – keyboard.c -5%

Este código é reutilizado do lab3. Neste mesmo ficheiro são implementadas as interrupções do keyboard, bem como a sua configuração, e a leitura da control\_word a cada interrupção, através da chamada para o KBC.c.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.5 – KBC.c - 2%

Este código é reutilizado do lab3. Neste mesmo ficheiro são lidos e escritos os bytes de controlo do/para o buffer.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.6 – video.c -7%

Este código é reutilizado do lab5. Neste mesmo ficheiro é possível configurar o minix para modo gráfico, bem como desenhar no ecrã, recorrendo ao frame\_buffer, configurado também neste mesmo ficheiro.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.7 -utils.c – 1%

Este código é reutilizado do lab2. Neste mesmo ficheiro são implementadas funções que são reutilizadas pelos dispositivos acima referidos.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.8 menu.c – 11%

Ficheiro onde está implementada a interface do menu, bem como as funcionalidades do teclado, de modo a poder mudar de modo de jogo.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.9 instructions.c -11%

Ficheiro onde está implementada a interface das instruções, bem como as funcionalidades do teclado, de modo a poder mudar de modo de jogo.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.10 game.c – 18%

Ficheiro onde está implementada a interface do jogo, bem como as funcionalidades do teclado, de modo a poder mudar de modo de jogo, e também do rato, de modo a poder dar uma tacada na bola.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.11 physics.c – 18%

Ficheiro onde está implementada as funções que gerem como a bola atua ao longo do espaço e do tempo, contendo funções para calcular a direção para que vai quando bate numa parede, a sua velocidade, etc.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.12 sprites.c – 5%

Ficheiro onde estão implementadas os “desenhos” do jogo, como a bola, o mapa, o menu e as instruções.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

## 3.13 main.c -11%

Ficheiro onde está implementado o main loop do jogo, em que se trata de qualquer interrupção.

Contribuidores:

* Bernardo Pinto
* João Sousa
* Carlos Madaleno

# 4 Detalhes da implementação

Como referido acima, usamos o rato para arrastar e fazer com que a bola vá numa determinada direção. O problema que nos causou isto foi de o rato estar demasiado lento e não saber ao certo se esta era a velocidade da bola que nós queríamos.

Também outro detalhe sobre a implementação foi a colisão com objetos. Quando a bola batia num objeto, tínhamos que ver para que direção a bola iria sair, se fosse horizontal, a direção seria a horizontal oposta, e se fosse com a vertical, a mesma coisa.

# 5 Conclusões